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（一）法定代表人身份证明

                     （采购人名称）：
兹声明：  （姓名） 系    （供应商名称）   的法定代表人（职务      ），为我方“      采购项目名称    ”项目（     项目编号    ）第    包活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。



法定代表人（签字或盖法定代表人章）：
供应商名称：         （盖章）
日    期：      年      月     日


注：1、法定代表人亲自参加响应时适用（附法定代表人身份证复印件（正反面，加盖投标人单位公章）；
    2、法定代表人亲自参加响应时响应文件中不需要提供《法定代表人授权书》。


（一）法定代表人授权书（如有）
XXX（采购人）：
本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）竞价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：XXX
职    务：XXX
授权代表签字：XXX
职    务：XXX
	授权人身份证复印件正反面
	
	被授权人身份证复印件正反面（加








附件2
承诺函
西南联合产权交易所遂宁分所（代理机构名称）
遂宁产业投资集团有限公司(采购人)：
我方提出参与“遂宁产投集团LED显示屏及配套设备采购项目（项目名称）”项目交易的申请，现依照诚实信用的原则，我方作出如下承诺：
一、资格条件承诺：
我方具备采购公告报名条件所要求的资格，且充分知悉参与本项目的相关交易风险。
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；认可并完全响应本项目采购公告、采购合同及附件中的内容，清楚并了解相关的法律风险。成交后将按照公示的合同及附件的内容与委托方签约。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.我单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；
7.法律、行政法规规定的其他条件。
8.我单位不接受联合体报名参与。
二、承诺本次申请是我方的真实意思表示，我方保证产品符合或优于国家(行业)标准,以及完全符合本项目采购公告的质量要求、技术参数指标和其它要求，以及出厂标准和厂家对外公布的配置或服务要求。
三、承诺对提交的申请和相关材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、其他承诺
1.安全责任要求：在履行本项目期间，我方将自行负责人身安全、财产安全、环境安全等。因履行本项目过程中发生一切安全事故、造成的直接或间接损失均由我方自行承担。
2.供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有责任。
3.我方承诺：本项目质量保证期不低于24个月；供应商响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期应优于国家“三包”规定的，按供应商实际响应执行。 
五、承诺按国家相关法律、法规及你所制定的产权交易规则参与交易，并按照项目公告交纳交易保证金，且同意你所按照项目公告的保证金条款及《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定，结算及处置我方交纳的保证金。
六、承诺认可你所依据我方提交的报名材料中载明的或通过系统注册的手机号码和电子邮箱作为发送通知的途径，并认可你所以发送手机短信和电子邮件的方式通知竞价时间和网络竞价账户、密码等相关信息。你所成功发送手机短信或邮件，即视为我方已经收到相关通知。
七、承诺已仔细阅读你所指定网络平台竞拍流程，已了解并掌握网络竞价的实务操作。
八、承诺自行对竞价账户及密码的安全性负责，并自行承担因账户或密码遗失、泄露造成的损失。任何使用我方的账户和密码登陆竞价网的用户，在该网站上的一切行为均视为我方的行为，所有相关后果均由我方负责。
九、承诺对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全负责， 若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失，由我方自行承担。
十、承诺因我方自身原因导致采购标的不能成功过户或交接的，一切法律后果及责任由我方自行承担。
以上承诺是我方的真实意思表示，清楚并了解其中的含义。若我方违反上述承诺给交易相关方造成损失的，我方自愿承担相关法律责任。
特此承诺。



     承 诺 人（供应商）（盖章）：


年  月    日

附件3
技术参数、服务要求应答表
（采购设备参数详表）
	一、显示终端设计

	序号
	显示单元 规格信息
	序号
	显示屏 规格信息

	1
	产品型号
	HNM18
	像素点间距(mm)
	1.86 
	1
	整屏显示面积（㎡）
	8.602 
	显示尺寸
	191.89 

	2
	产品尺寸
	宽（mm）
	320 
	高（mm）
	160 
	2
	整屏总像素（点）
	2485056
	显示比例
	2.33 

	3
	产品分辨率
	宽（px）
	172
	高（px）
	86
	3
	整屏峰值功率（kw）
	5.16 
	整屏平均功率（kw）
	1.72 

	4
	安装维护方式
	前安装
	前维护
	4
	整屏显示尺寸
	宽（m）
	4.48 
	高（m）
	1.92 

	5
	排布阵列
	宽（pcs）
	14
	高（pcs）
	12
	5
	整屏显示分辨率
	宽（px）
	2408
	高（px）
	1032.00 




	二、方案配置清单

	项目
	序号
	产品名称
	产品型号
	品牌
	产品参数
	数量
	单位

	(一)
基础
设备
	1
	LED显示屏
（LED屏组成主要部分为LED单屏体、视频控制器、接收、发射卡、电源等）
	HNM18
	海尔
	像素间距(mm)：1.86
像素密度：288906
模组尺寸（WxH）320*160
模组分辨率：172*86=14792
高刷3840HZ；
1、点间距≤1.87 mm；
2、屏幕拼接精度：拼接模块间隙≤0.08mm；模组间隙≤0.05mm；平整度≤0.1mm；
3、最大亮度≥800 cd/㎡；
4、刷新率≥3840Hz，对比度≥8000:1；
5、▲低亮度高灰度：支持PWM灰阶控制技术，提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；
6、亮度均匀性≥98%；
7、色度均匀性：±0.002 Cx，Cy之内，具有单点亮度、色度校正功能；
8、发光点中心距偏差≤1%；
9、色域覆盖率≥120% NTSC；
10、屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响；
11、套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质；
12、▲所投产品PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018 标准；
13、▲阻燃：依据GB4943.1-2011，整机阻燃等级及PCB阻燃等级符合V-0级标准；
14、所投LED产品满足盐雾十级要求；
15、LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
16、▲平均失效时间MTBF≥100000小时，寿命典型值≥120000小时；
17、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
18、监控自检功能：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；
19、远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；
20、▲视觉舒适度：(VICO指数)范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，
21、▲符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1；
22、维护方式：前后双向维护，模组支持磁吸固定方式及螺丝固定方式，支持前拆维护和后拆维护功能；
23、▲所投产品须提供CCC证书、CQC节能证书
以上带“▲”项参数需提供具有CMA或ilAC-MRA、CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
24.采用3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，能大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象，从而实现数字降噪，自动显示格式匹配；
25.具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
26.支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；
27.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置；
	168.00 
	个

	
	2
	接收卡
	MK-MRV412
	诺瓦
	HUB75E*12，512*512，并行24组串口，最高支持64扫，最高带载262144
	21.00 
	个

	
	3
	LED屏电源组件
	MK-DY200
	巨能伟业
	开关电源，交流电转直流电，4.5V输出
	28.00 
	台

	
	4
	视频控制器
	MK-V1060n
	诺瓦
	390万带载，最宽10240、最高8192；输入：HDMI*2、DVI*1；输出：HDMI*1、6网口；3.5mm独立音频输入/输出，3个图层，1路OSD。
	1.00 
	台

	
	5
	控制主机
	/
	/
	1、CPU 不低于I5-10400
2、运行内存8G及以上
3、固态硬盘不低于250G
4、显卡内存不低于4G
5、配套21.5寸及以上显示器
	1.00 
	台

	
	6
	无线传屏器
	MK-CP02
	海尔
	安卓系统，2.4G/5G双频WIFI，支持安卓、苹果、WINDOWS无线传屏，支持USB本地播放，配电脑端无线传屏器1个；
	1.00 
	套

	
	7
	配电箱
	#REF!
	天畅
	380V输入，220V分路输出，符合国家3C，具备PLC功能支持远程开关机
	1.00 
	台

	(二)
备品
备件
	8
	备品灯板
	HNM18
	海尔
	同批次，320mm*160mm，172点*86点
	4.00 
	块

	
	9
	备品接收卡
	MK-MRV412
	诺瓦
	HUB75E*12，512*512，并行24组串口，最高支持64扫，最高带载262144
	2.00 
	块

	
	10
	备品电源
	MK-DY200
	巨能伟业
	开关电源，交流电转直流电，4.5V输出
	2.00 
	块

	(三)
实施
调试
	11
	运输
	定制
	定制
	含包装和物流，不含上楼；
	1.00 
	套

	
	12
	工程结构
	定制
	定制
	钢结构为室内承重墙贴墙+国标材料，包边装饰为铝塑板，其他另报；
钢结构施工+屏体安装调试+包边装饰不可拆分；
装饰为屏体四个侧边的包边，可选配；
	8.6
	㎡

	
	13
	安装调试
	定制
	定制
	
	8.6
	㎡

	
	14
	包边装饰
	定制
	定制
	
	1.00 
	套

	
	15
	网线
	定制
	定制
	六类网线，6+2组备用，机柜发送盒到LED屏
	8.00 
	条

	
	16
	220V供电
	定制
	定制
	RVV-3*2.5mm2，2+2组备用，配电柜到LED屏
	4.00 
	条

	
	17
	380V供电
	定制
	定制
	YJV-5*6mm2,从动力机房到LED屏配电箱的380V电缆及铺设。
	1.00 
	套


	（四）党建会标屏
	18
	产品名称
	产品型号
	规格
	数量
	单位

	
	19
	3.75室内单红
	304*152
	304*152
	70
	块

	
	20
	磁柱
	半户外
	半户外
	280
	个

	
	21
	控制卡
	手机控制
	手机控制
	1
	块

	
	22
	开关电源
	4.5V40A薄电源
	4.5V40A薄电源
	9
	个

	
	23
	边框(长与宽)
	50*100*6M
	50*100*6M
	14
	米

	
	24
	转角
	直角
	直角
	4
	个

	
	25
	背条
	515
	515
	25
	根

	
	26
	电源线
	标配
	标配
	70
	根

	
	27
	排线
	标配-16针
	标配-16针
	70
	根

	
	28
	长排线
	按实际尺寸计算
	按实际尺寸计算
	3
	套

	
	29
	挂件
	
	
	14
	个

	
	30
	成品尺寸   
	7.092*0.556
	7.092*0.556
	
	

	（五）音响设备扩声设备
	序号
	设备类别
	品牌型号
	产品参数
	数量
	单位

	
	31
	8寸专业音箱
	Fidek/飞达FHE-8
	1、 箱体采用杨木板材制作，强度好重量轻，外喷耐磨水性环保点漆；
2、 静电塑粉喷涂铁网，内贴声学防尘海绵，可经受全天候的自然环境；
3、 系统采用高性能的单元组合，使声音层次分明，音域宽广；
4、 设有单独高效高音保护电路，以保证产品的安全性；
5、 产品可以满足多种安装方式；
6、 音箱提供多达19个M8吊挂点；
7、 频率响应：65Hz-20KHz；
8、 指向性：80°×60°；
9、 额定阻抗：8Ω；
10、 额定功率（AES）：250W；
11、 灵敏度：95dB；最大声压级：122dB；12、低音单元配置：8"×1，高频单元配置：1.35" ×1；
13、尺寸W×D×H：275×270×445mm，重量：10.2Kg；
	4
	只

	
	32
	两通道功率放大器
	Fidek/飞达FQD-3002
	1、高效率功放D类线路设计，2U。
2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。
3、集成限幅器，输出电平过大，设有可靠的过载保护功能。
4、电源、信号及限幅指示灯可令使用者对当前状况了如指掌。
5、专业卡侬信号输入输出接线端子，确保工程安装连接线牢固可靠。
6、每个通道均设有独立的DC及过热保护，可自动保护功放及喇叭。
7、通风系统含有空气过滤器，使运行更加可靠。
8、LOW，FREQ，ENHANCED低频提升选择功能，可以增强低频重放效果。
9、立体声输出功率2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，2×650W/2Ω；8Ω桥接，900W；4Ω桥接，1200W；
10、频率响应20Hz～20kHz；
11、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
12、分离度 > 70dB；
13、谐波失真THD< 0.1％；
14、信噪比≥98dB；
15、转换速率45V/μS；
16、阻尼系数＞250；
17、灵敏度 0.775V,1.0V，1.4V三档可调；
18、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；
	2
	台

	
	33
	8路调音台
	Fidek/飞达FMX-802
	1、输入通道: 单声道4通道，单/立体声 1个，立体声2通道，。
2、输出通道：立体声2通道，监听输出1通道，耳机输出1通道，辅助输出2通道，编组输出2通道，INSERT输出4通道。
3、母线：立体声1；编组2；辅助2。
4、频响范围：输入到输出立体声 +0.5/-1.5db（20HZ-22KHZ）GAIN最小。
5、COMP 单路旋钮压缩器（阈值、比例、增益）阈值：+22dBu到-8dBU；
6、内建数字效果器  24种效果，PARAMETER控制，FOOT SW：1开关；/
7、USB音频 联接电脑播放 USB 2.0 兼容，采样率：48kHz，Bit深度：16-bit；
8、蓝牙/MP3 U盘播放/录音 支持：MP3/WMA/WAV等文件。录音：MP3格式，256kbps；
9、单路幻象电源，电压：48V
10、电源电压/功耗  AC 100-240V，50/60Hz。
	1
	台

	
	34
	数字有线会议主机
	RESTMOMENT/雷蒙RX-Q3.0
	1、采用数字会议技术，符合IEC62328国际标准
2、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，提升了系统运行的速度和保证了系统的稳定性
3、采用全数字技术，控制和传输均采用数字信号，系统采用专业网线连接，远距离传输不受影响，设备之间传输距离可达100米
4、频率响应达到20Hz-20kHz,所有通道的声音接近CD品质
5、独特的拨轮式操作，通过旋钮操控盘可对所有会议功能进行集中控制，更精确，效率更高
6、装备1.6英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言
7、内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节
8、系统可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突
9、具备系统检测，可检测系统清单，并可定位故障位置
10、系统支持同时使用60台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元
11、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音
12、系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障
13、具备两个RS-232串口，一个可连接PC电脑、中控系统；另一个可连接高清视频矩阵
14、可直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换
15、支持视频跟踪功能，支持脱机控制摄像机进行预置位设置
16、具备RS-422、RS-485和RS-232（需加转换器）等视频控制方式
17、内置平衡及非平衡音频输入、输出接口
18、四种话筒管理模式
    数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个
    先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元
    申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准
    自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开
19、具备5路会议单元输出接口，每路可连接15台单元，通过扩展可连接65535台单元
20、具备“一线式手拉手”、“Y型线连接”、“分路器手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式
21、系统具备会议和演讲两种模式
22、采用1U国际标准设计，可安装在19英寸机柜，采用铝合金机身，内置防静电处理，可抗8000V静电
23、系统通过ROSH、CE、FCC、CCC认证
24、内置国际通用电源及稳压系统，保证在不稳定电压情况下安全使用
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	方咪主席单元
	RESTMOMENT/雷蒙RX-Q4C
	1、 采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准 
2、内置24个点自动反馈抑制功能，所有通道的声音接近CD级品质
3、数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达100米 
4、流线式桌面式设计，时尚、精致彰显高贵、庄重的气质，完全符合人体工程学 
5、支持“环形手拉手”连接方式，通过环形连接时即使有一处线路断开也不影响设备正常使用
6、系统具备线路带电“热插拔”功能
7、不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力
8、采用方形短咪杆设计，具备14MM镀金膜咪芯，拾音距离可达≥80厘米
9、具有四种话筒工作模式
9.1、数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个
9.2、先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元
9.3、申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准
9.4、自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开
10、配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能 
11、主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元 
12、技术参数：（须提供官网截图并附链接予以佐证）。
12.1、频率响应 30—20KHz 
12.2、麦克风灵敏度 －47dB
12.3、信噪比 ≥102dB
12.4、动态范围 ≥106dB。
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	方咪代表单元
	RESTMOMENT/雷蒙RX-Q4D
	1、采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准 
2、内置24个点自动反馈抑制功能，所有通道的声音接近CD级品质
3、数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达100米 
4、流线式桌面式设计，时尚、精致彰显高贵、庄重的气质，完全符合人体工程学 
5、支持“环形手拉手”连接方式，通过环形连接时即使有一处线路断开也不影响设备正常使用
6、系统具备线路带电“热插拔”功能
7、不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力
8、采用方形短咪杆设计，具备14MM镀金膜咪芯，拾音距离可达≥80厘米
9、具有四种话筒工作模式
9.1、数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个
9.2、先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元
9.3、申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准
9.4、自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开
10、配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能 
11、主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元 
12、技术参数：（须提供官网截图并附链接予以佐证）.12.1、频率响应 30—20KHz；12.2、麦克风灵敏度 －47dB；12.3、信噪比 ≥102dB；12.4、动态范围 ≥106dB。
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	无线手持话筒 一拖二U段
	BEKRL/贝卡BK-8672
	1.真分集接收机，二通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生；
2.二通道独立SC频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定；
3.每通道独立数字显示通道和频率，双色同步显示，关闭为橙色，打开接通为白色；
4.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码；
5.高清显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道等工作状态；
6.每个通道频率为100组计算，二组的不同频率，共为200组，同一场合叠机使用超过5台；
7.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；  
8.频率响应：55Hz～16KHz ± 3dB； 
9.频率范围:  615MHz-665MHz；
10.调制方式： FM；
11.信道数目：200个；
12.信道间隔：50KHZ；
13.频率稳定度：±0.005%；
14.动态范围：100db；
15.最大偏移：±45KHZ；
16.音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db)；
17.综合信噪比：>105db；
18.综合失真： ≤0.5%；
19.金属手咪发射机，2节5号1.5V碱性电池供电；
20.电池寿命：正常功率发射时，可使用超过8小时；
21.工作环境温度：-10℃~+50℃；
22.工作有效距离：一般150米以上（空阔地方）；
23.输出插座：1路MIXOUT6.35混合输出，2路BALOUT独立输出；
24.主机输入电压：DC12—DC15V，1000mA；
25.重量：1.73KG； 
26.尺寸：480mm（宽）X 44mm(高) X190mm(深) 。
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	反馈抑制器
	BEKRL/贝卡BK-7262
	1、全自动检测啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度；
2、4路万能输入接口，2路平衡输出接口，配有线路输入输出莲花接口，调试简单方便；
3、每通道具有48V幻象电源；
4、1.77吋TFT彩屏显示屏,设有音乐音量和系统音量大小调节
5、输入阻抗：话筒输入:47KΩ，线路输入:10KΩ；
6、输出阻抗：主输出:220Ω，线路输出:1KΩ；
7、信号延时：11ms；
本产品主要针对现代化教学、会议、庭审的录音和远程会议通话专门研究开发。
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	8路电源时序器
	Fidek/飞达BK-7262
	1、1U机箱，带电压显示。
2、按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。
3、每通道可以单独受控。
4、电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz 。
5、单机工作。
6、可外接线控。
	1
	台

	
	40
	专业音响机柜
	定制16U
	7厘板材加冷轧钢包边，宽520深520高880
	1
	台

	响应程度
	上表中的货品的技术参数是完全响应，如完全响应可在右侧表格里填写”完全响应“
	


注：（1）供应商必须根据竞价文件要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。如响应文件与竞价文件技术、服务相关条款无偏离，则无须逐条应答，须一次性统一应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未填写视为完全响应。（2）此表为多页，供应商须每页盖公章。
供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        
[bookmark: _Toc96761128]日  期：   年   月     日

附件4
采购代理服务费收费标准确认函

西南联合产权交易所遂宁分所：
我方通过贵所报名参与“遂宁产投集团LED显示屏及配套设备采购项目”项目，如我方交易成功，承诺按照以下收费标准支付交易服务费。 
收费标准如下： 
若我方成为成交供应商，我方则在领取成交通知书前向西南联合产权交易所有限公司支付采购代理服务费人民币0.21万元 （大写：贰仟壹佰元整）。
特此确认！



                      意向供应商（盖章）：
                        
                                           年  月  日
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