	序号
	项目/材料名称
	样图
	型号规格
	材质
	产品颜色
	暂定数量
	单位
	备注

	1
	 660L塑料垃圾桶
	[image: IMG_256]
	1.容积：660L（±5%）；
2.（含盖）长度≥1370mm，宽度≥780mm，高度≥1200mm；
3.整体重量≥43Kg；
4.桶轮子直径≥200mm；
5.桶壁厚≥0.5cm；
6.桶体内部有刻度标识；
7.桶子底部有凹处设计，便于后续安装脚踏；
8.桶底有至少两个排水口，利于垃圾桶污水排出；
9.桶体两侧需配有两个一体注塑成型桶把手，方便垃圾桶移动和垃圾的转运；
10.配备一次性注模成型长销子插销，桶身与桶盖紧密相连，不会脱落， 具有防盗功能；
11.桶身与桶盖连接拉手处上表面具备注塑一次成型的防滑颗粒，符合人体工学原理，防止搬运过程中手滑落；
12.垃圾桶投放标志防水不会轻易脱落， 符合GB/T19095 《生活垃圾分类标志》标准要求；
13.垃圾桶及配套零件符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。
	1.桶身采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型；
2.轮子及钢圈为高密度聚乙烯材质；轮胎为100%橡胶材质。
	绿色
	50
	个
	桶身喷涂“厨余垃圾”字样

	2
	
	
	
	
	深灰色
	50
	个
	桶身喷涂“其他垃圾”字样

	3
	
	
	
	
	蓝色
	50
	个
	桶身喷涂“可回收垃圾”字样

	4
	660L塑料垃圾桶盖
	[image: IMG_257]
	1.符合660L塑料垃圾桶配套使用要求；
2.重量≥4.5kg。
	桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型
	绿色
	50
	个
	

	5
	
	
	
	
	深灰色
	50
	个
	

	6
	
	
	
	
	蓝色
	50
	个
	

	7
	660L塑料垃圾桶滚轮
	[image: IMG_258]
	1.滚轮直径≥200mm；
2.单个滚轮整套重量≥2.5kg。
	轮胎及钢圈为高密度聚乙烯材质；轮胎为100%橡胶材质
	黑色
	50
	个
	类型为万向轮带刹车

	8
	
	
	
	
	黑色
	50
	个
	类型为固定轮

	9
	分类废物箱
	[image: IMG_259]
	1.长度≥900mm；
2.宽度≥360mm；
3.高度≥950mm；
4.上色工艺喷塑：该产品使用优质不锈钢板制作。
外部的颜色部分使用了静电粉末喷涂，经过180°-200°的高温处理下使产品颜色均匀，并且牢固，紧紧的附着于产品表面；
5.分类标识采用感光制版的丝印技术印刷；
6.符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。
	材质：不锈钢
	银色
	50
	个
	按标准桶身喷涂“其他垃圾”和“可回收物”字样

	10
	分类废物箱配套内胆
	[image: IMG_260]
	1.宽边≥310mm，窄边≥260mm，
长边≥330mm，高≥490mm；
2.厚度≥2.5mm；
3.桶身重量≥2.60KG；
4.容积≥40L；
	玻璃纤维材质
	绿色
	100
	个
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