
附件 
采购需求
	序号
	标的名称
	预估数量
	单位
	含税单价（元）
	发票税率
	其他要求

	1
	主任办公桌
	30
	张
	
	
	\

	2
	办公桌
	200
	张
	
	
	\

	3
	L 型诊断桌
	50
	张
	
	
	\

	4
	窗口办公桌
	30
	张
	
	
	\

	5
	钢木折叠条桌
	100
	张
	
	
	\

	6
	餐桌
	10
	张
	
	
	\

	7
	餐椅
	40
	把
	
	
	\

	8
	长茶几
	6
	张
	
	
	\

	9
	办公椅
	200
	把
	
	
	\

	10
	诊断椅
	300
	把
	
	
	\

	11
	圆凳（带升降带轮无靠背）
	4
	把
	
	
	\

	12
	病员椅
	150
	把
	
	
	\

	13
	办公室客椅
	50
	把
	
	
	\

	14
	候诊椅（三人）
	50
	把
	
	
	\

	15
	候诊椅（四人）
	150
	把
	
	
	\

	16
	体检中心等候沙发
	30
	套
	
	
	\

	17
	单人沙发
	10
	套
	
	
	\

	18
	双人等候沙发
	30
	套
	
	
	\

	19
	VIP 会客沙发
	4
	套
	
	
	\

	20
	换鞋凳
	100
	把
	
	
	\

	21
	更衣柜
	200
	组
	
	
	\

	22
	钢制文件柜
	100
	组
	
	
	\

	23
	钢制药架
	50
	组
	
	
	\

	24
	检查床
	100
	张
	
	
	\

	25
	示教室讲台
	10
	张
	
	
	\

	26
	采血凳（带背带轮可升降）
	5
	把
	
	
	\

	27
	候诊长条椅
	20
	把
	
	
	\

	28
	儿童桌
	5
	张
	
	
	\

	29
	儿童椅
	24
	把
	
	
	\

	30
	床头柜（放水瓶）
	200
	组
	
	
	\

	31
	储物柜、置物柜
	20
	组
	
	
	\

	32
	陪护椅
	50
	把
	
	
	\



说明： 报价包含但不限于：产品生产费、材料费、运输费（含至采购方指定地点的装卸）、安装调试费、售后服务费、增值税及其他所有税费。报价若包含不可预见费，需单独列明并计入总价；含税单价：供应商需根据自身产品成本及报价策略填写，包含材料、生产、运输、安装、税费等所有费用（即‘含税包干价’），单价与数量乘积之和不得超过最高限价 167 万元； 发票税率：需明确填写适用增值税税率（如 13%），并确保与报价单中税率一致。
1、 标的名称：办公家具
	序号
	品名
	规格（W*D*H）
	图片              （仅供色系.样式参考，投标供应商按采购人实际要求定制后配送）
	参数

	
	
	
	
	

	1
	主任办公桌
	1600*700*750
	[image: ]
	1.基材：采用刨花板制作，台面厚度≥25mm；
2.面材：采用浸渍胶膜纸饰面，表面无色差、裂口；
3.封边条：采用PVC封边条，封边条厚度≥1.5mm；表面无划痕、颗粒，边缘倒角R0.5mm±0.1mm；
4.脚架：采用≥50mm*50mm的钢管、壁厚≥1.2mm，表面经静电喷涂；
5.锁具：外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；
6.滑轨：采用三节滑轨,带阻尼功能；
7.家具部件间连接构件：采用三合一偏心连接件，金属件无毛刺、裂纹，结构稳固。

	2
	办公桌
	1200*600*750
	[image: ]
	1.基材：采用刨花板制作，台面厚度≥25mm；
2.面材：采用浸渍胶膜纸饰面，表面无色差、裂口；
3.封边条：采用PVC封边条，封边条厚度≥1.5mm；表面无划痕、颗粒，边缘倒角R0.5mm±0.1mm；
4.活动柜：钢制活动柜，钢板厚度≥0.7mm；
5.脚架：采用钢型材，壁厚≥1.2mm，使用过程中应保持形状稳定，无明显变形；
6.锁具：外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；
7.滑轨：采用三节滑轨,带阻尼功能；
8.家具部件间连接构件：采用三合一偏心连接件，金属件无毛刺、裂纹，结构稳固；
9.脚垫：采用PP塑料+15%玻璃纤维增强专用地脚，移动时不会划伤地板；
10.配置：每张办公桌配1个钢制活动三抽柜、1个键盘架、1个钢制挂式主机架、1个升降多功能线盒、1根长度大于600mm的外挂过线槽。

	3
	L 型诊断桌
	1400*700*750带转角柜
	[image: ]
	1、 基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，含水率检测合格，物理力学性能静曲强度≥25MPa，弹性模量≥3400MPa，内胶合强度≥0.5MPa，吸水厚度膨胀率≤8%，表面胶合强度≥1MPa，检验依据为GB/T11718-2021中密度纤维板、GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级。
2、面材：采用木皮贴面，甲醛释放量（气候箱法）≤0.015mg/m³，单板含水率检测合格，检验依据为GB/T 13010-2020 木材工业用单板、GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板。
3、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料。
4、连接件：采用三合一连接件，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°～190°范围内，金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）；力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩12＜偏心体公称直径（mm）≤15N·m，扭矩≥7.0N·m；人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中性盐雾（NSS）试验周期≥72h，保护评级（Rp）≥10级，外观评级（Rᴀ）≥10级、乙酸盐雾（AASS）试验周期≥72h，保护评级（Rp）≥10级，外观评级（Rᴀ）≥10级、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rp）≥10级，外观评级（Rᴀ）≥10级。检验依据为GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级。
5、铰链：采用缓冲铰链，过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥460h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级,镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。检验依据为QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法、QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链、QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。
6、抽屉采用优质导轨，符合：检测内容包含：耐久性、金属件外观性能要求、家具涂层可迁移元素，金属涂层耐腐蚀等级>10级；
7、侧柜采用优质铰链，符合：检测内容包含：耐久性、金属件外观性能要求、家具涂层可迁移元素，金属涂层耐腐蚀等级>10级；
8、效率文件抽：透明PP材质，每个抽自带拉手功能及标签卡槽功能。
9、医生工作台符合：检测类别包含但不限于形状和位置公差(平整度、底脚平稳性)、软、硬质覆面、主桌面垂直静载荷试验、桌面
持续垂直静载荷试验、桌面水平静载荷试验、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌面垂直加载稳定性、桌面垂直和
水平加载稳定性，甲醛释放量<0.4mg/L。

	4
	窗口办公桌
	1200*600*750
	[image: ]
	1.基材：E0级实木颗粒板符合GB/T15102-2017《浸渍瞳膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其
制品甲醛释放量分级》标准、3吸水厚度膨胀率(%)<4.1,含水率(%):6-9;表面耐划痕：>1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐
香烟灼烧》5级；甲醛释放量<ut2mylm (级);
β3、挡板及柜体：采用15mm三聚氰胺板，符合：甲醛释放量<0042mg/m³,24h吸水厚度膨胀率<5.5%,含水率<77%,板内密度偏差为
±1.4%;
4、封边：符合QB/T44632013标准，耐干热性：应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30后无露底现象；耐冷热循环性：应无龟裂、无鼓泡、
无变色、无起皱；可迁移元素(可溶性重金属：锑(Sb)≤60mg/kg.砷(As)≤25mg/kg.锲(Ba)≤1000mg/ko,镉(Cd)<75mg/ko,铬(C)≤60mg/ko,铅
(Pb)<90mg/kg,汞(Hg)<60mg/kg.硒(Se)<500mg/kg;
5、五金连接件符合GB/T3325-2024、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999标准，耐腐蚀试验：中性盐雾试验(SS)-连续喷雾>18h,耐腐蚀等
级>10级；外观性能：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；

	5
	钢木折叠条桌
	1200*450*750
	[image: ]
	1、基材：E1级环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤10%，2h吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥0.40MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2500MPa，检验依据为GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准、GB∕T4897-2015刨花板标准。
2、面材：采用三聚氰胺饰面板，检验依据为GB/T15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T35601-2017绿色产品评价人造板和木质地板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，甲醛释放限量≤0.04mg/m³，耐光色牢度＞4级，表面耐龟裂＞4级，表面耐干热＞4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g/L）、氢氧化钠溶液（25％）、双氧水（30％）、鞋油、柠檬酸溶液（10％））达到5级，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，表面耐划痕无大于90％的连续划痕，表面胶合强度≥1.0MPa，板内密度偏差±5%，24h吸水厚度膨胀率≤5%，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
3、胶粘剂：总挥发性有机物含量≤30g/L，甲苯+二甲苯≤0.2g/kg，苯≤0.2g/kg,游离甲醛≤0.05g/kg，检验依据为GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量标准。
4、封边条：采用PVC封边条,检验依据为QB/T4463-2013家具封边条技术要求，GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法。
5、五金件：采用五金件，三合一连接件检验依据为GB/T3325-2017金属家具通用技术条件标准，金属件外观电镀层无剥落、无反锈、无毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂痕、花斑和划痕。

	6
	餐桌
	1400*700*750
	[image: ]
	1、餐桌规格：1200*600*750(±5)mm ；                                                               台面25mm厚三胺板，面贴防火板，做半包圆边；
2、侧面封边：PVC封边条，符合：外观无缺陷、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量未检出(检出限：
0.05mg/L),特定元素的迁移，铬、砷、硒、镉、锑、钡、汞、铅均未检出；
3、五金配件：优质家具五金标件；
4、钢制喷塑下架。

	7
	餐椅
	常规
	[image: ]
	材质：坐垫部分为12mm多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；3、椅架：不锈钢钢管直径>19mm,表面经多次打磨亮光处理。

	8
	长茶几
	1200*600*450
	[image: ]
	1.基材：采用刨花板制作，台面厚度≥25mm；
2.面材：采用浸渍胶膜纸饰面，表面无色差、裂口；
3.封边条：采用PVC封边条，封边条厚度≥1.5mm；表面无划痕、颗粒，边缘倒角R0.5mm±0.1mm；
4.脚架：静电喷涂钢脚，钢管壁厚≥1.2mm。

	[image: ]9
	办公椅
	常规
	[image: ]
	1.内置填充物：采用聚氨酯泡沫，边缘平整无毛刺，确保与座椅框架精准贴合，避免缝隙或鼓包；
2.饰面：选用无污染，耐磨损、着色牢固的纺织面料，长期使用不脱色；
3.机构：采用座椅用底盘，具备升降、防爆功能；
4.气杆：采用座椅用气压棒，管壁厚度≥2.0mm，能实现平稳、顺畅的升降功能，无卡顿、异响或明显的顿挫感；
5.椅脚：采用PA尼龙五星脚，无色差、明显划痕；
6.脚轮：采用耐磨万向脚轮，脚轮在移动时不易划伤地胶、地砖、木地板。

	10
	诊断椅
	常规
	[image: ]
	1、基材：采用PP塑料，表面涂层可迁移元素（锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒）含量均检测合格。有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量均未检出，苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量、多溴联苯、多溴二苯醚含量均未检出，理化性能塑料件硬度-邵氏D硬度≥HD65。检验依据为HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具、GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、SN/T 1877.2-2007 塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法。（▲提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的PP塑料检验检测合格报告）
2、脚架：采用钢架，金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））连续喷雾≥240h，等级≥10级，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）（铜加速乙酸盐雾（CASS））试验周期≥240h，保护评级（Rᴘ）≥10级，外观评级（Rᴀ）≥10级。检验依据为GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级、QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。
3、脚垫：采用ABS塑料，表面涂层可迁移元素（锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒）含量均检测合格。有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量均未检出，多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量）含量均未检出，多溴联苯、多溴二苯醚含量均未检出，理化性能塑料件硬度-邵氏D硬度≥HD63。检验依据为HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具、GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件。（▲提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的ABS塑料检验检测合格报告）

	11
	圆凳（带升降带轮无靠背）
	常规
	[image: ]
	1、规格：0330*500~640(±5)mm
2、▲坐面：PP材料符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》及GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》标准，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无
划痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差；理化性能：塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；可迁移元素(镉、铬、汞、锑
卜硒、砷、铅、钡均未检出(检出限：002mg/kg));多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量、多环
)芳烃苯并a芘均检测合格，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)均未检出，抗菌活性值金黄色葡萄球菌活性值
>1.2,抗菌率>93%;(提供“PP材料”带CNAS或CMA的第三方检测报告扫描件);
3、气压棒：符合QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T33252024、GB/T67392022标准，检测项包含但不限于：中性
盐雾试验>7Zh耐腐蚀等级不低于10级，乙酸盐雾>96h耐腐蚀等级不低于10级，金属喷漆(塑)涂层：硬度不低于4H;
4、五星脚架：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，苯并回]芘未检
出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出。
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	病员椅
	常规
	[image: ]
	1、椅座：采用pp塑料，座宽450mm±5mm，背高375mm±5mm，靠背腰部弧形开口设计开口尺寸为（260mm*26mm）±5mm，单手拿取，通过拉背负载测试确保靠背结构抗形变能力达标。
2、椅架：采用（20mm*30mm*1.5mm）±5mm扁方钢管磨砂喷涂，连接部位采用≥5mm钢板，内置抽拉试卡扣链接装置，椅子侧面预留梯形安装孔位，可实现无扶手链接、加扶手链接、加写字板链接功能。
3、连接件：采用螺栓+螺母组合连接，可确保连接结构具备必要的承载能力和抗腐蚀性能。
4、脚垫：采用PP塑料+15%玻璃纤维增强专用地脚，移动时不会划伤地板。
5、叠螺功能:垂直平衡堆叠不倾斜。
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	办公室客椅
	常规
	[image: ]
	1、背框采用分体式设计，腰部曲线符合人体工程学，采用黑色全新PP塑料。
2、面料网布，甲醛含量（B类）≤20mg/kg，pH值（B类）检测合格，染色牢度-耐水色牢度（B类）≥4级，染色牢度-耐酸汗渍色牢度（B类）≥4级，染色牢度-耐碱汗渍色牢度（B类）≥4级，染色牢度-耐干摩擦色牢度（B类）≥4级，可分解致癌芳香胺染料（24种）未检出，可萃取的重金属砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬（Cr）（Ⅵ）、镉（Cd）、锑（Sb）、汞（Hg）含量均检测合格；富马酸二甲酯（DMF）检测合格，燃烧性能（装饰用织物B1级）（损毁长度经向、纬向≤100 mm，续燃时间经向、纬向≤2s、阴燃时间经向、纬向≤2s），耐湿摩擦色牢度经向、纬向≥4级。检验依据为HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具、HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品、GB/T 17591-2006 阻燃织物、GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度、GB/T 20944.1-2007 纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂平皿扩散法。
3、扶手与外靠背链接，向下倾斜135度左右。
4、海绵：采用一体成型聚氨酯高回弹定型海绵。
5、脚架采用壁厚≥2.0mm钢材。
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	候诊椅（三人）
	三人位
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	1.扶手与椅脚：采用铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理，扶手面宽45mm。站脚形状为“人”字形以确保最佳的支撑稳定性，脚的整体宽度600mm（±10mm），脚与横梁最低接触面到地面的距离210mm（±10mm）、最高250mm（±10mm）（不含调节脚高度）。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计；
2.椅座、椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（PU），模具内一体成型，座背板PU整体厚度要求≥25mm，椅座宽≥565mm，椅座深≥460mm，椅背宽≥565mm；
3.椅座、椅背PU（采用整体组合座背板，不能采用分体式连接）内层材质：采用1.2mm优质钢架，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹，椅背带V字形凹凸设计，椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适；
4.座板与座板之间的缝隙设置合理，控制在6mm-8mm之间，避免小孩的手脚被座椅间缝隙卡住；
5.横梁：采用80*40*1.6mm矩形管钢管，表面做静电喷粉喷涂处理；
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	候诊椅（四人）
	[image: ]四人位
	
	、椅座宽度：520±5mm，椅座深度：450±5mm，椅座面距地高度：435±5mm，座椅顶部总深度：605±5mm
2、材质说明：
2.1、座背椅板为PU连体材质（聚氨基甲酸酯），内置铁架+铁板（椅座椅背造型无钢架外露），通过冷压再焊接成型，铁板采用≥1.2mm冷轧钢板，成型后再与铁架焊接为一整体。座背板PU边沿厚度要求≥25mm，椅座宽≥520mm，椅座深≥450mm，成型座背铁板，一体发泡成型，椅背带V字形凹凸设计，椅板成型宽度520㎜/允许公差±5㎜。
2.2、扶手脚采用≥1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。扶手面加装聚氨酯一体成型PU扶手面，PU扶手面长度410 mm，面宽50 mm，面厚20 mm允许公差±3㎜，PU扶手面表面光滑无毛刺，PU扶手面适用于医院等候区，扶手位呈倒三角密封形状，椅脚长565mm±3㎜，结构稳定，安全性能好。
2.3、承重梁采用直径≥60mm、厚度≥2.0mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。
3、PU颜色：可选
4、金属颜色：可选（灰白色或者闪银灰色，整椅金属同色系）
5、调节脚垫：标配黑色PP脚垫，显得更加沉稳大方。
6、坚固件（安装螺丝）：座背PU组合安装采用≥8*25mm大扁头内六角螺丝连接，座背PU与承重梁采用≥10*80mm圆头内六角螺丝连接，扶手脚采用≥10*80mm圆头内六角螺丝连接。

	16
	体检中心等候沙发
	1400*800*700
(±5)mm

	[image: ]
	1、规格：1400*800*700(±5)mm
2、面料西皮：符合GB/T16799-2018家具用皮革》标准，摩擦色牢度-(干擦>500次-涂层厚度>25um、湿擦>250次-涂层厚度>25um
卜碱性汗液>80次-涂层原度>25um)>4级；耐磨性(CS-10,>500g,>500)无明显损伤、剥落；撕裂力>37.5N;气味<2级；禁用偶氮
染料、游离甲醛未检出(检出隔值内);
3、内框架衬板：采用曲木木材、材质坚硬刚性强，承托力>250KG,符合人体工学原理，经蒸、压煮、烘干、杀虫、杀菌处理，具有防
腐、防虫、防潮等性能，坐德舒适；
4、海绵：环保海绵，符合《通用软质驱醚型聚氨酯泡沫塑料身；
5、内框架：采用规格20*20mm松木方，材质坚硬钢性强，木材含水率低于9%,经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断；
6、沙发脚：电镀钢沙发脚。
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	单人沙发
	单人位
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	1、规格：850#750*850(±5)mm
2、面料西皮：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度-(干擦>500次-涂层厚度>25um、湿擦>250次-涂层厚度>25um
卜碱性汗液≥80次-涂层厚度>25um)>4级；耐磨性(CS-10,>500g,>500)无明显损伤、剥落；撕裂力>37.5N;气味<2级；禁用偶氮
染料、游离甲醛未检出(检出限值内);
3、内框架衬板：采用曲木木材，材质坚硬刚性强，承托力>250KG,符合人体工学原理，经蒸、压煮、烘干、杀虫、杀菌处理，具有防
腐、防虫、防潮等性能，坐感舒适；
4、海绵：环保海绵，符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;
5、内框架：采用规格20*20mm松木方，材质坚硬钢性强，木材含水水率低于9%,经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断；
6、沙发脚：电镀钢沙发脚。

	18
	双人等候沙发
	双人位
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	1、规格：1850*750*850(±5)mm
2、面料西皮：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度-(干擦>500次-涂层厚度>25um、湿擦>250次-涂层厚度>25um
、碱性汗液≥80次-涂层厚度>25um)>4级；耐磨性(CS-10,>500g,>500)无明显损伤、剥落；撕裂力>37.5N;气味<2级；禁用偶氮
染料、游离甲醛未检出(检出限值内);
3、内框架衬板：采用曲木木材，材质坚硬刚性强，承托力>250KG,符合人体工学原理，经蒸、压煮、烘干、杀虫、杀菌处理，具有防
腐、防虫、防潮等性能，坐感舒适；
4、海绵：环保海绵，符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;
5、内框架：采用规格20*20mm松木方，材质坚硬钢性强，木材含水水率低于9%,经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断；
6、沙发脚：电镀钢沙发脚。
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	VIP 会客沙发
	1+1+3
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	1、皮革：超纤皮，4.0≤pH≤9.0，甲醛未检出，可萃取的重金属（锑（Sb）、砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、铬（Cr）（六价）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、汞（Hg））未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料，色牢度（沾色）（耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）≥4级，无异常气味，耐折牢度（50000次）后无裂纹，撕裂力≥30N，挥发性有机物（VOC）≤15mg/kg。检验依据为GB/T 16799-2018 家具用皮革、QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革安全技术条件、GB/T 17593.2-2007 纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法。
2、内部填充物：采用阻燃海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形，产品回弹率≥42%，拉伸强度≥105KPa,75%压缩永久变形≤7%，25%压陷硬度120±10N，游离甲醛≤10mg/kg，检验依据为GB/T 10802-2006标准和HJ 2547-2016环境标志产品技术要求家具标准。
3、内框架：橡胶木，检验依据为 参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》参照HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》委托方技术要求 木材含水率为3-14%，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.50mg/m³，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀、外表无腐朽材，外表和存放物品部位无树脂囊，外表节子宽度不应超过材宽的1/3（特殊设计要求除外），无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道。
4、紧固件：检验依据为QB/ T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准，产品经过48h中性盐雾试验测试,耐腐蚀等级≥8级。
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	换鞋凳
	1200*450*450
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	1.软包面料：医用抑菌皮饰面,耐磨损，长期使用不褪色；
2.软包填充：用高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，不易塌陷。
3.框架：电解钢板经酸洗、磷化处理，电焊、打磨加工而成,钢板厚度≥1.0mm;
4.塑粉：选用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选，使钢件具备抗菌、防霉、防腐、防锈性能。
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	更衣柜
	900*420*1800
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	1.电解钢板经酸洗、磷化处理，电焊、打磨加工而成,钢板厚度≥0.7mm;
2.选用热固性塑粉对钢板表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选，使钢件具备抗菌、防霉、防腐、防锈性能；
3.铰链：采用不锈钢阻尼铰链，具有良好的缓冲效果，确保门板关闭时平稳、静音；
4.拉手：内嵌式金属拉手；
5.锁具：外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
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	钢制文件柜
	850*390*1800
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	钢制药架
	900*450*2000
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	1.立柱:采用 1.2mm 电解钢板折弯成型；
2.横粱:采用 60*40*1.2mmP 型管；
3.隔板、层板：采用 0.7mm 电解钢板折弯成型，隔板上下高度可调节、左右位置可调节；
4.侧板、背板 ：采用0.6mm 电解钢板折弯成型；
5.标签条卡槽：采用1.5mm 电解钢板折弯成型；
6.表面处理：电解钢板经酸洗、磷化处理，电焊、打磨加工处理后再对表面采用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选。
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	检查床
	1900*650*650
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	1、规格：2000*700*650(±5)mm
2、面材：西皮，符合摩擦色牢度干擦(500次)沾色与变色>4级，湿擦(250次)沾色与变色>4级，碱性汗液(80次)沾色与变色》
4级，游离甲醛未检出；
3、衬板：实木多层生态板，符合含水率<7%,甲醛释放量<0.032mg/m³,浸渍剥离：未剥离；
4、海绵：软硬适中，回弹性好，不变形；符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、《建筑材料及制品燃烧性能分级》、《泡沫塑料
橡胶表观密度的测定》;
5、钢件涂层：环氧聚酯粉末，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好、附着力强；
6、脚垫：采用配套塑料注塑成型，符合《环境标志产品技术要求家具》标准，邻苯二甲酸酯未检出；
7、诊断床符合检测类别至少包含：形状和位置公差(着地平稳性<06mm,圆度<1.0mm),金属件外观要求(管材、焊接件、冲压件
卜皱纹或波纹、喷涂层)检测合格，标志和使用说明合格，金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度>4H,冲压强度、耐腐蚀符合要求),床
类强度和耐久性合格。
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	示教室讲台
	600*400*1150
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	1.基材：采用刨花板制作，台面厚度≥25mm；
2.面材：采用浸渍胶膜纸饰面，表面无色差、裂口；
3.封边条：采用PVC封边条，封边条厚度≥1.5mm；表面无划痕、颗粒，边缘倒角R0.5mm±0.1mm；
4.脚架：采用钢型材，壁厚≥1.2mm，使用过程中应保持形状稳定，无明显变形。
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	采血凳（带背带轮可升降）
	标准
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	1、面材：采用环保超纤皮，pH：5.0～7.0，甲醛未检出，可萃取的重金属（锑（Sb）、砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、铬（Cr）（六价）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、汞（Hg））未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料（24种）未检出。
2、海绵：回弹率≥45%，拉伸强度≥120KPa,75%压缩永久变形≤8%，25%压陷硬度120±14N，伸长率≥160%，撕裂强度≥3N/cm，干热老化后拉伸强度≥115KPa，干热老化后拉伸强度变化率处于-15%到﹢15%之间，检验依据为GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料。
3、内板材：采用实木多层板，板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；人造板静曲强度（顺纹）≥24.0Mpa，静曲强度（横纹）≥18.0。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件GB/T9846-2015普通胶合板。
4、气压棒：产品经过24H耐盐雾测试，能够达到1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，金属件涂层耐盐雾测试合格，安全性能-耐高低温性能检验依据为经过-30℃和60℃高低温储存后，公称力衰减≤5%，安全性能-循环寿命经耐高低温性能试验后，再经5万次循环寿命试验，公称力衰减≤13%，检验依据为QB/T2280-2016办公家具办公椅。
5、万向轮：塑料件外观无裂痕、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差，检验依据为GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准。
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	候诊长条椅
	1800*400*300
	[image: ]
	1.椅脚：采用铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理。站脚形状为“人”字形以确保最佳的支撑稳定性，脚的整体宽度600mm（±10mm），脚与横梁最低接触面到地面的距离210mm（±10mm）、最高250mm（±10mm）（不含调节脚高度）。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计；
2.椅座表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（PU），模具内一体成型，座背板PU整体厚度要求≥25mm，椅座宽≥565mm，椅座深≥460mm，椅背宽≥565mm；
3.椅座内层材质：采用1.2mm优质钢架，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹；
4.横梁：采用80*40*1.6mm矩形管钢管，表面做静电喷粉喷涂处理。
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	儿童桌
	1600*800*520
	[image: ]
	1.基材：采用刨花板制作，台面厚度≥25mm；
2.面材：采用浸渍胶膜纸饰面，表面无色差、裂口；
3.封边条：采用PU聚氨酯D型封边条，具有耐磨、柔韧性好的优点；
4.脚架：采用家具用聚酰胺（PA）材料，耐磨损、抗冲击，长期使用不褪色。
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	儿童椅
	标准
	[image: ]
	1.椅架及座背:采用家具用聚酰胺（PA）材料，耐磨损、抗冲击，长期使用不褪色。
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	床头柜（放水瓶）
	标准
	[image: ]
	1.一抽一门结构，整体以高强度性能的纯新ABS材料注塑成形; 
2.柜面两侧设有内藏式毛巾架，柜内带一块层板；
3.床头柜面板采用全新的ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗；
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	储物柜、置物柜
	850*390*1850
	[image: ]
	1、规格：800550-2000(±5)mm
2、基材：采用>18mm厚环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T5102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》标准，甲醛释放量<
0.037mg/m³,5%<含水率<13%,密度>0.71g/cm³,24h吸水厚度膨胀率<4.2%,表面耐划痕(>1.5N表面无大于90%的连续划痕),外
0观质量检测项包含干花、湿花，污斑，表面划痕，透底，表面孔隙，颜色不匹配，光泽不均，鼓泡，鼓包均符合要求；
3、封边：同色封边条封边，符合《家具用封边条技术要求》标准；
4、五金标件：符合：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、挖瘩、皱皮、飞漆等缺陷，中
性盐雾试验(NSS)耐腐蚀等级≥10级。
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	陪护椅
	收齐W620*D800*H920
	[image: ]
	1、规格：收起：W610*DT80HV#(±5)mr展开；W610*D1850*H600(±5)mmW610*D7602、用材：采用碳钢喷涂，主管来用直 确rm;管壁厚1.5mm的优质钢管。经磷化、喷塑处理，高温固化永不生锈，不掉塑、不褪色，H940展承压不小于150kg时不变形。3、一物两用，集沙发椅和陪护床两种功能于一体。W610*D18504、垫套内为高密度发泡海绵，优质木板垫底，外包优质防水耐脏布料。5、软皮料扶手，耐磨，舒适美观。6、焊接光滑牢固，坚固耐用，不使用时可轻松收放，节省空间，各部连动装置活动自如，静音小轮，推动及收放时无噪音。
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供应商资质要求

1． 在中国境内注册并具有独立承担民事责任的能力，公司设立并实际运营满一年期及以上；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；​
3． 具有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录；​
4． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；​
5． 参加本次征集活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；​
6． 法律、行政法规规定的其他条件；​
7． 在2022年1月1日至报名截止日期间，单位及法定代表人（经营者）不存在行贿行为；​
8． 家具类供应商应为生产厂家或者生产厂家授权供应商，需提供以下证明材料：​
（1）若为生产厂家，应提供产品品牌的《商标注册证》复印件，且《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致（若因工商登记信息变更导致名称不一致，需提供市场监管部门变更登记证明）；《商标注册证》核定使用商品分类应包含本次响应产品对应分类；提交材料时《商标注册证》应在有效期内，入围后需确保在项目要求工期内持续有效。​
（2）若为生产厂家授权供应商，除提供上述生产厂家相关证明材料（需生产厂家加盖公章）外，还应提供授权文件复印件；
9． 业绩要求：​
家具类供应商：近3年（2022年1月1日至报名截止日前）至少已完成1个类似项目业绩（需提供合同协议书、供货完成证明材料，时间、供货类型、业绩金额以供货完成证明材料为准）；
10． 不得存在以下不良状况或不良信用记录：​
（1） 经查证，近3年执业过程中存在弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为，或出具虚假或重大失实的业务报告，或因违反合同约定给委托方造成重大损失的；​
（2） 分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的服务的；​
（3）近3年内，因重大执业问题受到监管部门不良通报或禁用限制的；​
（4）被政府部门取消投标资格或禁止参与政府采购且处于有效期内的；​
（5）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的；​
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的；​
（7）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；​
（8）在“信用中国” 网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的；​
（9）法律法规及相关规定的其他情形；​
11． 不得存在以下限制征集的情形：​
（1）被责令停业的；​
（2）被暂停或取消投标资格、禁止参与政府采购的；​  
（3）财产被接管或冻结的；​
（4）最近3年内有骗取中标（成交）或严重违约的；​
（5）近半年内在招标、采购活动中或合同履行过程中被监督部门行政处罚的；​
（6）近3年内在招标、采购活动中或合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的。
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